佛山市三水区彩色电视机产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| 1 | 彩色电视机 | 2台 | 1台 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防电击保护的结构要求 | GB8898-2011第8章 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 正常工作条件下的电击危险 | GB8898-2011第9章 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 绝缘要求 | GB8898-2011第10章 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 电气间隙和爬电距离 | GB8898-2011第13章 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 端子 | GB8898-2011第15章 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 外接软线 | GB8898-2011第16章 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 正常工作条件下的发热 | GB8898-2011第7章 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 亮度 | SJ/T 11348-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 对比度 | SJ/T 11348-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 重显率 | SJ/T 11348-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 静态清晰度 | SJ/T 11348-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 亮度均匀性 | SJ/T 11348-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 色域覆盖率 | SJ/T 11348-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 声频率响应特性 | SJ/T 11157.2-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 能源效率 | GB 24850—2020 | ● |  |  | ● |  |
| 16 | 被动待机功率 | GB 24850—2020 | ● |  |  | ● |  |
| 17 | 电源端骚扰电压 | GB/T 13837-2012表1 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 辐射骚扰场强 | GB/T 13837-2012表1 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012表3 | ● |  |  | ● |  |

三、判定规则

（一）依据标准

1. 强制性标准:

GB 8898－2011 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》；

GB 24850-2020 《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》；

GB 17625.1-2012 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》；

2. 推荐性标准：

GB/T 13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》

SJ/T 11157.2-2016 《电视广播接收机测量方法 第2部分:音频通道的电性能和声性能测量方法》

SJ/T 11348-2016 《平板电视显示性能测量方法》

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。