佛山市三水区车载卫星导航设备产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **第1组数量** | **第2组数量** |
| 1 | 车载导航仪 | 2台 | 1台 |
| 2 | 行车记录仪 | 2台 | 1台 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）车载导航仪

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位精度 | GB/T 19392第4.2.1.1条、5.3.1条 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 启动时间 | GB/T 19392第4.2.1.3条、5.3.3条 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 车辆定位与地图匹配功能 | GB/T 19392第4.2.2.1条、5.3.5条 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 地图显示功能 | GB/T 19392第4.2.2.2条、5.3.5条 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 效率 | GB/T 19392第4.2.1.4条、5.3.4条 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 位置更新率 | GB/T 19392第4.2.1.2条、5.3.2条 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 路径规划功能 | GB/T 19392第4.2.2.4条、5.3.5条 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 路径引导功能 | GB/T 19392第4.2.2.5条、5.3.5条 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 辐射骚扰（300MHz-1GHz） | GB/T 19392第4.6条、5.7.1条 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 传导骚扰 | GB/T 19392第4.6条、5.7.2条 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 静电放电抗扰度 | GB/T 19392第4.6条、5.7.3条 |  | ● |  | ● |  |

（二）行车记录仪

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仅带有音视频录制、存储、播放等功能行车记录仪 | | | | | | | |
| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| 1 | 标志和说明书 | GB 8898-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 正常工作条件下的电击危险 | GB 8898-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 绝缘要求（湿热处理、绝缘电阻和抗电强度） | GB 8898-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 电气间隙和爬电距离 | GB 8898-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 对静电放电产生的电骚扰抗扰 | GB/T 38892-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 沿电源线的电瞬态传导抗扰 | GB/T 38892-2020 |  | ● |  | ● |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

（1）车载导航仪

GB/T 19392-2013《车载卫星导航设备通用规范》

（2）行车记录仪

GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》

GB/T 38892-2020《车载视频行驶记录系统》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。